【 분야별 이행 기준 】

도로행정분야 이행기준

도로관리과

☎ 901-5832

1. 밝고 쾌적한 보안등 설치

보안등의 적기․적소 설치를 위하여

보안등 현황을 조사하여 건물의 사각지대나 취약지구 등 구민의 의견을 반영하여 적기적소에 설치함으로써 야간보행에 불편함이 없도록 하겠습니다.

▷ 한전주 및 건축물 부착 설치 : 5일 이내

▷ 전용주 설치 : 10일 이내

새로 설치하는 보안등은

기존의 확산형 보안등이 아닌 LED 보안등으로 설치하여 빛공해 없는 쾌적한 도로환경을 조성하겠습니다.

보안등 점멸기를 설치하여

청소년의 비행과 각종 범죄예방 등 구민의 안전을 위해 일몰 15분 후부터 다음날 일출 15분 전까지 점등되도록 점멸기를 설치하겠습니다.

2. 보안등 유지관리

보안등을 청결하게 유지하기 위하여

보안등 상태를 점검하여 글러브가 탈색, 변색되어 어두워진 보안등은 글러브를 교체하겠습니다.

보안등의 신속한 보수를 위하여

보안등 고장신고가 오전에 접수되면 당일, 오후에 접수되면 다음날 근무 시간 내에 보수하겠습니다.

보안등 부점등으로 인한 불편이 최소화 되도록

실시간으로 고장 여부를 알 수 있는 양방향 시스템을 구축하여 고장 난 보안등은 다음날까지 수리하도록 하겠습니다.

노후된 보안등에 대하여는

노후 보안등은 개량하여 안전사고를 예방하고, 기존의 방전램프 확산형 보안등은 LED 보안등으로 교체하여 밝고 쾌적한 거리 조성을 위해 노력하겠습니다.

3. 안전한 도로 시설물 유지관리

도로시설물(교량,하천복개 구조물 등)에 대하여는

1년에 2회 이상 안전점검을 실시하고, 위험시설물은 정밀점검 또는 정밀진단을 실시하여 보수․보강 공사를 하겠으며, 기타 도로시설물은 분기별 1회 이상 일상 순찰하여 경미한 사안은 현장 응급조치 후 조속히 보수하겠습니다.

균열, 파손 등 노후된 도로에 대해서는

매년 도로정비계획을 수립하여 주민 통행에 불편이 없도록 하겠습니다.

간선도로의 제설작업은 30분 이내에 초동제설 작업을 하겠습니다.

도로점용(굴착․복구)허가 신청시

민원처리기한을 10일에서 7일로 단축하여 신속히 처리하겠습니다.

도로중복굴착을 예방하고자 도로관리심의회를

년2회(상, 하반기) 개최하여 지하매설물관리기관간의 굴착시기를 조정하여 주민불편이 최소화되도록 하겠습니다.

공사시행 전에 공사안내표지판 및 현수막을

공사장 주변에 설치하여 공사로 인한 불편사항이 없도록 홍보하겠습니다.

4. 구민 협조 사항

내집 앞 내 점포 앞의 눈은 내가 치웁시다.